2025年全区住房城乡建设行业职业技能竞赛理论题库（500题公布）

精

细

木

工

全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛组委会

2025年8月

一、单项选择题（把正确答案的序号填在各题括号内）（300题）

1.【单选题】遵守操作规程不仅保障了整个职业活动的正常运行，也是（ B ）的基本要求。  
A．团结互助  
B．安全生产  
C．勤俭节约  
D．办事公道  
答案：B

2.【单选题】（ B ）是一种传统美德。作为企业而言，是发展生产力、积累再生产资金的一个基本原则，同时也是艰苦奋斗精神的具体体现。  
A．重视质量  
B．勤俭节约  
C．团结互助  
D．尊师爱徒  
答案：B

3.【单选题】只有具备了高超的（ A ）才有可能解决职业活动中高难问题，才可成为行业中的专家或内行。  
A．技术  
B．理念  
C．意识  
D．水平  
答案：A

4.【单选题】由于木材平衡含水率随着大气中的温湿度而变化，所以国标规定平衡含水率平均为（ B ）。  
A．16%  
B．15%  
C．18%  
D．12%  
答案：B

5.【单选题】木材含水率若在（ C ）以下，其强度将随含水量的减少而增强。  
A．25%  
B．自由水  
C．纤维饱和点  
D．化学水  
答案：C

6.【单选题】全干木材是指将木材干燥到不含（ A ）的状态。  
A．自由水和吸附水  
B．木材纹理水  
C．吸附水  
D．自由水  
答案：A

7.【单选题】木材的力学性质是指木材抵抗（ C ）作用的能力。  
A．压力  
B．拉力  
C．外力  
D．弯曲  
答案：C

8.【单选题】木材的顺纹抗压强度比顺纹抗拉强度（ A ）。  
A．小  
B．脆  
C．高  
D．好  
答案：A

9.【单选题】木材的缺陷对木材的（ D ）影响很大，尤其在受拉区的边缘更明显。  
A．横纹受力  
B．顺纹受力  
C．抗剪强度  
D．抗弯强度  
答案：D

10.【单选题】常用的人造木质板材有细木工板、胶合板和（ B ）等。  
A．企口板  
B．纤维板  
C．石膏板  
D．铝扣板  
答案：B

11.【单选题】木工榫眼枋料画线方法：枋料上的榫眼画线应先从榫眼多的主要枋料起墨。将枋料内面向上置于工作凳上，画出这一内面的榫眼位置线和（ D ）。  
A．水平线  
B．对角线  
C．平行线  
D．齐头线  
答案：D

12.【单选题】木工胶合操作要求：胶合的木料含水率不得大于（ C ），含水率不合要求的木料，要经处理后方可使用。  
A．19%～22%  
B．22%～23%  
C．8%～12%  
D．12%～18%  
答案：C

13.【单选题】根据《中华人民安全生产法》的有关规定，操作中发现事故隐患，正确的处理方式是（ C ）。  
A、不告诉任何人，自己知道就行了  
B、立即告诉与自己要好的同伴，一同远离隐患地点  
C、立即向现场安全生产管理人员报告  
D、等安全员进行巡查时再报告  
答案：C

14.【单选题】普通木工刨的刨刃，它的锋利与迟钝及磨后使用的长久与否与刀刃的角度大小有关，刨削硬木的刨刃角度为（ B ）。  
A．25度  
B．35度  
C．40度  
D．45度  
答案：B

15.【单选题】门窗应采用窑法干燥的木材，含水量不应大于（ A ）。  
A．12%  
B．10%  
C．15%  
D．20%  
答案：A

16.【单选题】纵截木料时，身体与锯割线成（ B ）角。  
A．60度  
B．45度  
C．30度  
D．90度  
答案：B

17.【单选题】纵截木料时，锯条与木料成（ C ）角。  
A．60度  
B．45度  
C．80度  
D．90度  
答案：C

18.【单选题】纵截木料时，锯条与木料锯割成（ B ）角。  
A．10~20度  
B．30~40度  
C．60~70度  
D．90度  
答案：B

19.【单选题】国家标准规定，各种设计图纸上标注的尺寸，除标高及总平面图以m为单位外，其余一律以（ B ）为单位。  
A．cm  
B．mm  
C．m  
D．km  
答案：B

20.【单选题】木夹板吊顶工程应对人造木板的（ B ）含量进行复验。  
A．苯  
B．甲醛  
C．氡  
D．氨  
答案：B

21.【单选题】刨料厚度小于（ C ）mm，长度小于300mm是木料必须用压板。  
A．0.5  
B．1  
C．1.5  
D．2  
答案：C

22.【单选题】一般门窗扇的梃加长（ B ）mm加工。  
A．20~30  
B．30~50  
C．10~20  
D．5~10  
答案：B

23.【单选题】下列木材较易干燥的是（ A ）。  
A．椴木  
B．水曲柳  
C．落叶松  
D．柞木  
答案：A

24.【单选题】硬木拼花地板颜色不一致的主要原因是（ D ）。  
A．刨削不平整  
B．树种不同  
C．边材与心材的区别  
D．选材不严  
答案：D

25.【单选题】板缝拼接中企口接法又称（ D ）。  
A．边搭接法  
B．裁钉接法  
C．销接法  
D．龙凤接法  
答案：D

26.【单选题】粘贴式木质板楼地面的操作温度宜在（ C ）以上，具体温度视粘结材料而定。  
A．100 ℃  
B．150℃  
C．50℃  
D．110 ℃  
答案：C

27.【单选题】对于薄而窄并且长度不足（ B ）mm的木材，不得上平刨机刨削。  
A．300  
B．400  
C．450  
D．500  
答案：B

28.【单选题】安全教育和培训等级，层次和工作性质分别进行，操作者的重点是（ D ）。  
A、安全管理水平  
B、安全生产意识和安全管理水平  
C、操作能力  
D、遵章守纪，自我保护和提高防范故事的能力  
答案：D

29.【单选题】制作木弯头的木材，必须从大木方料上（ B ）出方而得。  
A．直纹  
B．斜纹  
C．正纹  
D．随意  
答案：B

30.【单选题】要查阅顶棚上的装饰图形，一般要从（ B ）查得。  
A．装饰平面图  
B．吊顶平面图  
C．装饰立面图  
D．装饰剖面图  
答案：B

31.【单选题】要查阅某一墙上窗的高度，一般从（ C ）中查得。  
A．总平面图  
B．楼层平面图  
C．立面图  
D．剖面图  
答案：C

32.【单选题】在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取（ B ）措施后撤离危险区域。  
A、断水断电  
B、必要的应急  
C、紧急  
D、防范  
答案：B

33.【单选题】在铺设木地板时房间靠墙的地板应（ D ）铺设。  
A．紧贴四边墙  
B．紧贴左右两边墙  
C．紧贴前后墙体  
D．离开四边墙各10mm左右  
答案：D

34.【单选题】木楼梯踏步板若为拼版制作，则（ C ）为较好的一种方式。  
A．直拼  
B．高低缝  
C．企口缝  
D．打接缝法  
答案：C

35.【单选题】在木百叶窗扇的制作中，最下面的一块百叶板的底部与下冒头应（ C ）。  
A．保持一定的空隙间距  
B．保持一个百叶板垂直厚度的距离  
C．相互紧贴在一起  
D．相互咬进一段距离  
答案：C

36.【单选题】刨的刨刀平面应磨成一定的形状，即形成（ C ）。  
A．凹线圆弧形  
B．凸线圆弧形  
C．直线形  
D．斜线形  
答案：C

37.【单选题】门窗框的宽度超过120mm时背面应推凹槽，以防（ C ）。  
A．翘起  
B．开裂  
C．卷曲  
D．变形  
答案：C

38.【单选题】节子分活节、死节和（ A ）三种。  
A．漏节  
B．木节  
C．节疤  
D．节眼  
答案：A

39.【单选题】木材的平衡含水率在北方约为12%，在南方约为18%，长江流域约为（ B ）左右。  
A．20%  
B．15%  
C．10%  
D．5%  
答案：B

40.【单选题】刨削木材平面，使木材平直应用（ B ）。  
A．线刨  
B．平刨  
C．边刨  
D．轴刨  
答案：B

41.【单选题】装饰木工现场作业中应用最广泛，用来横截和纵截木材的机械是（ C ）。  
A．转台式斜截锯  
B．曲线锯  
C．电圆锯  
D．钻孔  
答案：C

42.【单选题】建筑装饰图中常出现（ C ）和家具制图等多种画法并存的现象。  
A．节点构造图  
B．平面系统图  
C．建筑制图  
D．电力图  
答案：C

43.【单选题】胶合板按使用树木分为阔叶树材胶合板和（ C ）。  
A．夹芯胶合板  
B．复合胶合板  
C．针叶树材胶合板  
D．平面胶合板  
答案：C

44.【单选题】胶合板按形状分平面胶合板和（ D ）。  
A．刮光胶合板  
B．普通胶合板  
C．夹芯胶合板  
D．成型胶合板  
答案：D

45.【单选题】合成橡胶胶粘剂简称（ D ）。  
A．108胶  
B．白乳胶  
C．白乳液  
D．氯丁胶  
答案：D

46.【单选题】门锁位置一般宜高出地面（ B ）mm。  
A．100~110  
B．90~95  
C．90~100  
D．110~120  
答案：B

47.【单选题】水平尺中的两个水准管，是成（ B ）布置的。  
A．平行  
B．垂直  
C．交角  
D．随意  
答案：B

48.【单选题】下列不属于木材缺陷的是（ C ）。  
A．节子  
B．轮裂  
C．年轮  
D．虫眼  
答案：C

49.【单选题】湿材的含水率为（ D ）。  
A．18%～25%  
B．小于18%  
C．小于25%  
D．大于25%  
答案：D

50.【单选题】用于检验物面是否垂直的量具是（ B ）。  
A．水平尺  
B．线坠  
C．直尺  
D．木杖  
答案：B

51.【单选题】国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（ C ）制度。  
A、限地区使用  
B、报告  
C、淘汰  
D、登记备案  
答案：C

52.【单选题】湿木材的干裂一般分布在（ A ）上。  
A．木材端部  
B．木材中部  
C．木材  
D．任何部位  
答案：A

53.【单选题】钉接合时，一般圆钉的直径不应超过最薄木板厚度的（ B ）。  
A．1/2  
B．1/4  
C．1/3  
D．2/3  
答案：B

54.【单选题】钉接合时，钉子的长度应钉入下一层被连接构件厚度的（ B ）。  
A．1/2  
B．1/3  
C．1/4  
D．2/3  
答案：B

55.【单选题】圆作材料应选择（ A ）上无枝杈的部位，最好靠近根部段，一般按成品尺寸放长10mm画线锯解，锯割成一段一段网柱形的短木段。  
A．杉木原木  
B．白松原木  
C．水曲柳板  
D．桦木方料  
答案：A

56.【单选题】在锯割所得的杉木段上，进行壁板的画线，板的厚度大于成品壁板厚度（ A ）左右，板材的弧度取上口径与下口径的弧度中间值，板材的画线取材排列有顺年轮和反年轮两种。  
A．10mm  
B．15mm  
C．20mm  
D．25mm  
答案：A

57.【单选题】圆作制品砍板的操作顺序，有板料的选择、（ D ）、修内圆、修斩外圆、上、下口的平整。  
A．45°砍斜角  
B．砍缝夹角  
C．逆纹砍  
D．砍边  
答案：D

58.【单选题】插入式榫接中，榫舌（ D ）榫母杆件为暗榫。暗榫外形比较美观，但结合力较小，承受外力荷载的能力较差，常用于家具类木制品中。  
A．拼合粘  
B．钉连接  
C．肩搭角  
D．不穿透  
答案：D

59.【单选题】在木制品制作中，常会遇到短料接长的问题，短料接长的榫接形式，常用的有平面企口、斜面企口、（ A ）、十字榫接、二字平接等几种形式。  
A．咬合企口  
B．扇面弧形  
C．直角曲面  
D．凹凸穿透  
答案：A

60.【单选题】木工制作中对榫接的设计要求：坚固、（ A ）、简便。  
A．美观  
B．厚实  
C．平滑  
D．饱满  
答案：A

61.【单选题】豪华门扇的构造：门扇的\_\_\_\_两面应有\_\_\_\_的面观形象。（ B ）  
A．线条，浅雕  
B．正反，相同  
C．不对称，同纹理  
D．块面，分格  
答案：B

62.【单选题】木制品在制作时，由于（ C ），使用了朽木、木节疤、横纹木、开裂木，在操作的过程中，应随时发现随时调换。  
A．逆纹理心材  
B．斜向纹理  
C．选料不慎  
D．断料粗糙  
答案：C

63.【单选题】对木材的检测，一般通过（ D ）的方法来判断木材的外观质量。  
A．坯料  
B．计数  
C．量具  
D．目测  
答案：D

64.【单选题】操作环境的检查内容应包括安全生产的情况、（ A ）和环境的文明程度。  
A．操作条件  
B．防火装置  
C．施工速度  
D．施工质量  
答案：A

65.【单选题】已知A、B两点的标高为4.200m和4.500m，在水准测量中，如A点水准尺读数为d，则B点的读数为（ C ）。  
A．小于d  
B．大于d  
C．d---300  
D．d+300  
答案：C

66.【单选题】下列不属于轻质隔墙工程应对隐蔽工程项目进行验收的内容（ D ）。  
A、骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压  
B、木龙骨防火、防腐处理和龙骨安装  
C、预埋件或拉结筋  
D、轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件  
答案：D

67.【单选题】我国通常设定的火险报警电话号码是（ B ）。  
A、110  
B、119  
C、120  
D、122  
答案：B

68.【单选题】建筑工程施工图一般按（ C ）原则绘制。  
A．中心投影  
B．平行斜坡投影  
C．平行正投影  
D．多点中心投影  
答案：C

69.【单选题】安全是（ D ）  
A、没有危险的状态  
B、没有事故的状态  
C、舒适的状态  
D、生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害  
答案：D

70.【单选题】上下梯子时，必须（ D ） 梯子，且不得手持器物。  
A、 背面  
B、 左侧向  
C、 右侧向  
D、 面向  
答案：D

71.【单选题】门扇宽为600mm，重为10kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（ A ）。  
A．75mm  
B．100mm  
C．125mm  
D．150mm  
答案：A

72.【单选题】门扇宽为650mm，重为15kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（ B ）。  
A．75mm  
B．100mm  
C．125mm  
D．150mm  
答案：B

73.【单选题】门扇宽为700mm，重为20kg，采用双管弹簧铰链安装，弹簧铰链的规格为（ C ）。  
A．75mm  
B．100mm  
C．125mm  
D．150mm  
答案：C

74.【单选题】遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。  
A、5级  
B、6级  
C、7级  
D、8级  
答案：B

75.【单选题】铝合金门窗与墙体的缝隙，应用（ D ）填实，外表面再填嵌油膏。  
A．水泥砂浆  
B．石灰砂浆  
C．混合砂浆  
D．矿棉式玻璃棉毡  
答案：D

76.【单选题】木材含水量的计算方法是（ B ）。  
A．原材重/全干材重×100%  
B．（原材重---全干材重）/全干材重×100%  
C．（原材重---全干材重）/全干材重  
D．（原材重---全干材重）/原材重×100%  
答案：B

77.【单选题】气干木材的含水率为（ C ）。  
A．10%---20%  
B．12%---15%  
C．12%---18%  
D．20%  
答案：C

78.【单选题】班组作业的三检制是（ A ）。  
A．自检、互检、交工检  
B．自检、互检、交接检  
C．班前检、班中检、班后检  
D．工序检、工艺检、交接检  
答案：A

79.【单选题】班组作业要做到"四不"是（ D ）。  
A．不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工艺不采用、不合格工具不用  
B．不合格工具不用、不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工程不交工  
C．不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工程不交工、不合格工艺不采用  
D．不合格材料不用、不合格工序不交接、不合格工艺不采用、不合格工程不交工  
答案：D

80.【单选题】施工工艺卡有时又叫工法，其编制的主要依据是（ A ）。  
A．质量标准和操作规范  
B．劳动定额和材料定额水平  
C．工人的实际操作水平和能力  
D．领导的要求  
答案：A

81.【单选题】对于同一种木材，以下强度中（ D ）强度为最大。  
A．横纹抗剪  
B．横纹抗压  
C．顺纹抗剪  
D．顺纹抗压  
答案：D

82.【单选题】对于同一种木材，以下强度中（ A ）强度为最大。  
A．顺纹抗拉  
B．横纹抗拉  
C．顺纹抗剪  
D．横纹抗压  
答案：A

83.【单选题】在木结构杆件的键结合中，键块材料应采用（ B ）的做法。  
A．硬木制成、横纹受力  
B．耐腐硬木制成、顺纹受力  
C．耐腐木制成、横纹受力  
D．硬木制成、顺纹受力  
答案：B

84.【单选题】中国古建筑木结构中，位于矩形四坡顶的山与檐面交角处最下架的梁叫（ C ）。  
A．顺梁  
B．趴梁  
C．角梁  
D．抱头梁  
答案：C

85.【单选题】木线品种较多，从外型上分有（ C ），直线线条。  
A．白圆木线条  
B．封边线条  
C．半圆线条  
D．墙面线条  
答案：C

86.【单选题】环氧树脂类胶粘剂又俗称（ A ）。  
A．万能胶  
B．白乳胶  
C．108胶  
D．氯丁胶  
答案：A

87.【单选题】门窗扇的立梃、冒头、中冒头、活节任一延米个数（ A ）。  
A．≤3  
B．≤2  
C．≤4  
D．≤1  
答案：A

88.【单选题】常用制作家具的主要木材是（ D ）。  
A．松木  
B．马尾松  
C．杉木  
D．阔叶材  
答案：D

89.【单选题】木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固。木扶手的宽度或厚度超过（ C ）mm时，其接头应粘接加强。  
A．50  
B．60  
C．70  
D．80  
答案：C

90.【单选题】窗扇的高度一般应为（ B ）mm。  
A．600~800  
B．800~1500  
C．600~1200  
D．700~1500  
答案：B

91.【单选题】窗扇的窗亮子高度一般为（ A ）范围内。  
A． 300~600  
B．500~700  
C．100~300  
D．100~400  
答案：A

92.【单选题】施工现场是否禁止吸烟？( B ）.  
A、不禁止  
B、严禁  
C、在指定地点可以吸烟  
D、不乱扔烟头就可以  
答案：B

93.【单选题】保障人民群众（ C ）安全， 是制定《中华人民共和国安全生产法》的目的之一。  
A、生命  
B、财产  
C、生命财产  
D、权益  
答案：C

94.【单选题】建设工程施工现场消防安全工作的主要任务是（ A ）。  
A、疏散人员  
B、抢救财产  
C、立刻报警  
D、扑灭初起火灾和保护人身安全  
答案：A

95.【单选题】用于制作木门窗的木材含水率应不大于12%，并应对其进行防虫、（ B ）、防火处理。  
A．防开裂  
B．防腐  
C．防晒  
D．防潮  
答案：B

96.【单选题】开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是（ A ）。  
A、3kW  
B、4kW  
C、5kW  
D、5.5kW  
答案：A

97.【单选题】焰无明显横向扩展是指火灾的哪个阶段（ A ）。  
A、着火阶段  
B、轰然阶段  
C、大火阶段  
D、充分发展阶段  
答案：A

98.【单选题】进入施工现场（ C ）戴安全帽。  
A、无须  
B、看情况  
C、必须  
答案：C

99.【单选题】面层用板材的规格一般为（ A ）。  
A．2440mm×1200mm  
B．4000mm×1500mm  
C．2550mm×1100mm  
D．2400mm×1100mm  
答案：A

100.【单选题】木门窗套制作安装的预埋木砖应符合设计要求，并进行（ C ）处理。  
A．防火  
B．防潮  
C．防腐  
D．以上都对  
答案：C

101.【单选题】劳保及防护用品配备的对象是（ D ）。  
A、电焊工  
B、油漆工  
C、木工  
D、需用防护的操作人员  
答案：D

102.【单选题】对施工现场临时电工的人员条件是（ B ）。  
A、有安装电工资格  
B、有低压维修电工资格  
C、有电焊工作业资格  
D、有安全员资格  
答案：B

103.【单选题】安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。  
A、作用  
B、保证  
C、依据  
D、措施  
答案：B

104.【单选题】门窗扇的安装留缝宽度，门窗扇对口处允许缝隙为（ A ）mm。  
A．2  
B．3  
C．1  
D．4  
答案：A

105.【单选题】门窗扇的安装留缝宽度，厕浴门扇与地面之间允许缝隙为（ B ）mm。  
A．7~8  
B．8~12  
C．13~15  
D．10~12  
答案：B

106.【单选题】下列不属于"三不伤害"的是（ A ）。  
A、不伤害设备  
B、不伤害自己  
C、不伤害他人  
D、不被别人伤害  
答案：A

107.【单选题】榫头的宽度，不宜小于构件宽度的（ B ），否则容易发生构件的断裂现象。  
A．1/5  
B．1/4  
C．1/3  
D．1/2  
答案：B

108.【单选题】木工机械应安装（ C ）开关，用以控制机械的启动。  
A、闸刀  
B、扳把  
C、按钮  
D、倒顺  
答案：C

109.【单选题】常用于制作木地板、木装修的木材为（ D ）。  
A．红松  
B．白松  
C．落叶松  
D．水曲柳  
答案：D

110.【单选题】绘制图样时，必须选择比例。比例的大小，取决于图形所要表达的内容和所占有的（ A ）范围。  
A．图幅  
B．纸张  
C．数量  
D．空间  
答案：A

111.【单选题】轻钢龙骨中，主龙骨的最大间距为（ B ）mm。  
A．900  
B．1200  
C．1300  
D．1500  
答案：B

112.【单选题】门窗框安装时应离开墙面（ D ）mm，以保证抹灰完成后，门窗框正好和墙面相平。  
A．10  
B．5  
C．50  
D．20  
答案：D

113.【单选题】门窗塞口安装施工时，门窗框尺寸应比洞口小（ C ）mm。  
A．10~15  
B．20~30  
C．30~40  
D．15~20  
答案：C

114.【单选题】对于夹板门安装前要在上下冒头最少钻（ B ）个排气孔。  
A．1  
B．2  
C．4  
D．8  
答案：B

115.【单选题】从安全的角度考虑，脚手架在安装过程中，必须采取（ D ）。  
A、保证工程质量的措施  
B、提高施工速度的措施  
C、保证节约材料的计划  
D、预防倾覆的临时固定设施  
答案：D

116.【单选题】木门窗每边的固定点不应少于两处，其间距不应大于（ A ）。  
A．1.2m  
B．1.5m  
C．1.0m  
D．1.6m  
答案：A

117.【单选题】建筑木材按含水率大小，可分为（ B ）级。  
A．2  
B．3  
C．4  
D．5  
答案：B

118.【单选题】施工单位应当向作业人员提供安全防护用具安全防护服装，并（ B ）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。  
A.口头告知  
B. 书面告知  
C、口头或书面告知  
D、电话告知  
答案：B

119.【单选题】放样的步骤：阅读设计图纸、解决关联问题、（ D ）、放出图样、复核。  
A．选择放样内容  
B．选择设计图形  
C．选择曲线变化  
D．选择放样基板  
答案：D

120.【单选题】木制品雕刻图案、线角不清晰，层次不分明，影响了图案的美观现象，应进一步地（ D ），直至达到设计要求的标准为止。  
A．分层错位  
B．铲底控白  
C．线条粗细一致  
D．雕刻修补  
答案：D

121.【单选题】下列关于石膏板材的特点描述正确的（ B ）。  
A．石膏制品生产周期长  
B．便于加工  
C．吸声及防火功能都不好  
D．保温隔热性不强  
答案：B

122.【单选题】装饰石膏板包括平板，孔板，浮雕板，防潮板等，其中平板，孔板和浮板是根据（ A ）命名的。  
A．板面形状  
B．板料材质  
C．板面大小  
D．板材特征  
答案：A

123.【单选题】胶粘剂的用途很广泛，其主要用途是胶粘作用，同时也有（ C ）防火耐高温和绝缘等用途。  
A．支撑，美化  
B．固化，受力  
C．固定，防漏  
D．驱虫，保湿  
答案：C

124.【单选题】下列不属于画线工具的是（ A ）。  
A．线坠  
B．墨斗  
C．竹笔墨趁  
D．勒线器  
答案：A

125.【单选题】木工在画线时，要留一定的加工余量。单面刨光；厚度增加（），双面刨光，厚度增加（ C ）。  
A．1mm，2mm  
B．2mm，3mm  
C．3mm，5mm  
D．4mm，6mm  
答案：C

126.【单选题】下列有关手工锯使用描述错误的是（ D ）。  
A．下锯时，右手把锯齿挨住左手大拇指，轻推几下，预防跳锯。  
B．锯割时，推锯要用力，回拉要轻。  
C．锯路沿墨线走，不要跑偏。  
D．锯割时可以匀速，也可以忽快忽慢。  
答案：D

127.【单选题】下列属于刨削工具的是（ A ）。  
A．平面刨  
B．手工锯  
C．单面斧  
D．凿子  
答案：A

128.【单选题】刨子刨刃是否锋利以及使用是否长久，与刃锋角度大小有关，一般刨刃的角度为（ C ）。  
A．10度  
B．15度  
C．25度  
D．35度  
答案：C

129.【单选题】下列关于锤的操作要点，表述正确的是（ C ）。  
A．要将钉子顺直钉入木材内，操作时应大力快速。  
B．使用锤，可以先重后轻，也可忽重忽轻  
C．钉硬木，应先钻孔，再打钉子。  
D．钉木材时，只要不影响受力，钉子弯曲了可以不用管。  
答案：C

130.【单选题】适用于在木材材料上锯割较小曲率半径的几何图形的图案画室的工具是（ B ）。  
A．电圆锯  
B．曲线锯  
C．电刨  
D．带锯  
答案：B

131.【单选题】下列关于砂纸磨光机，表述正确的是（ D ）。  
A．应用大力压住砂磨机，这样可以打磨平整。  
B．砂磨机打磨一遍即可。  
C．每次用完后，不用清理，随手放置即可。  
D．为获得较好的打磨效果，要平稳匀速，均匀力量前后交替移动打磨。  
答案：D

132.【单选题】用于紧固装饰木工工程中木质饰面板，木结构构件的工具是（ A ）。  
A．打钉枪  
B．修边机  
C．磨光机  
D．手电钻  
答案：A

133.【单选题】吊顶按结构形式分为活动式吊顶和（ A ）。  
A．固定式吊顶  
B．间接吊顶  
C．木吊顶  
D．金属吊顶  
答案：A

134.【单选题】吊顶格栅安装前先按设计要求弹线找平，并找出起拱度，一般为房间宽度的（ C ）。  
A．1/100  
B．1/150  
C．1/200  
D．1/250  
答案：C

135.【单选题】轻钢龙骨的龙骨按断面形状分为U型龙骨和（ A ）。  
A．C型龙骨  
B．L型龙骨  
C．H型龙骨  
D．T型龙骨  
答案：A

136.【单选题】以下关于实木地板安装的说法，正确的是（C）

A. 实木地板铺设前无需进行防潮处理

B. 地板与墙面之间无需预留伸缩缝

C. 铺设时应先铺设靠墙的第一排地板，且凹槽朝向墙面

D. 实木地板必须采用钉接方式固定

答案：C

137.【单选题】自攻钉固定板面，其间距一般为150～200mm，且螺钉帽必须沉入板面内（ D ）。  
A．1～2mm  
B．5～6mm  
C．3～4mm  
D．2～3mm  
答案：D

138.【单选题】下列关于轻钢龙骨石膏板隔墙施工顺序表述正确的是（ A ）。  
A．基层处理→弹线→龙骨的固定→安装板材  
B．弹线→基层处理→龙骨的固定→安装板材  
C．基层处理→龙骨的固定→弹线→安装板材  
D．基层处理→弹线→安装板材→龙骨的固定  
答案：A

139.【单选题】轻钢龙骨隔墙铺设石膏板以选用（ C ）铺设。  
A．横向  
B．斜向  
C．竖向  
D．随意方向  
答案：C

140.【单选题】卫生间，浴室的门窗多用（ B ），它表面粗糙，使光产生漫射，有透光不透视的特点。  
A．普通玻璃  
B．磨砂玻璃  
C．透明彩色玻璃  
D．压花玻璃  
答案：B

141.【单选题】门窗框边梃的宽度超过（ C ）时，背面应起凹槽，以防卷曲。  
A．100mm  
B．110mm  
C．120mm  
D．130mm  
答案：C

142.【单选题】木楼梯按照具体构造形式有（ D ）。  
A．踏步楼梯  
B．有扶手楼梯和无手楼梯  
C．旋转楼梯  
D．明步木楼梯和暗步木楼梯  
答案：D

143.【单选题】明步木楼梯踢脚扶板长度要与护板做（ A ）割角的尺寸。  
A．45度  
B．30度  
C．60度  
D．90度  
答案：A

144.【单选题】在橱柜的施工中，吊柜的下皮标高应在（ B ）。  
A．2m以上  
B．1.5m以上  
C．1.8m以上  
D．2.2m以上  
答案：B

145.【单选题】橱柜的深度不宜超过（ B ）。  
A．550mm  
B．650mm  
C．350mm  
D．800mm  
答案：B

146.【单选题】下列选项中不属于胶粘剂的作用的是（ A ）。  
A．透气作用  
B．加固作用  
C．防腐作用  
D．防漏作用  
答案：A

147.【单选题】尺的中部及端部装有水准管，用于检验物面的水平或垂直。该工具是（ B ）。  
A．三角尺  
B．水平尺  
C．钢直尺  
D．角尺  
答案：B

148.【单选题】门，窗框中槛、窗挺，要比实际长度增加（ A ）。  
A．5～10mm  
B．3～6mm  
C．4～8mm  
D．6～12mm  
答案：A

149.【单选题】下列关于弹直线墨线，描述错误的是（ C ）。  
A．先将木料挑选一下，将没有瑕疵的一面做证明。  
B．线要绷紧，线上的墨汁要沾得均匀。  
C．用手指提线时，与木材可成垂直，也可不垂直。  
D．将针固定在木材一端，手按住另一端，然后拉弹。  
答案：C

150.【单选题】料路又称锯路，是指锯齿向两侧倾斜的方式，料路分（ B ）。  
A．一料路和二料路  
B．二料路和三料路  
C．三料路和四料路  
D．一料路和三料路  
答案：B

151.【单选题】下列关于锯的维修保养说法错误的是（ D ）。  
A．若锯齿不锋利，就会感到进锯慢而又费力。  
B．若感到夹锯，则表明锯的料度因受摩擦而减小，  
C．若总向一侧跑锯，表明料度不均。  
D．修理锯齿时，先挫锯齿，再拨料。  
答案：D

152.【单选题】下列关于平刨的使用方法，说法错误的是（ B ）。  
A．平刨用于刨削木料的平面，使木料平直。  
B．安装刨刃时，刃口要露出刨口槽1mm以上。  
C．顺纹刨削，可以既省力又使得刨削面平整光滑。  
D．刨削时，刨底始终紧贴木料，刨到前端时刨头不要低下。  
答案：B

153.【单选题】现场机械设备，必须有可靠的接地和安全防护装置，必须达到（ B ）。  
A．一级漏电保护  
B．二级漏电保护  
C．三级漏电保护  
D．四级漏电保护  
答案：B

154.【单选题】下列选项不属于"三违"现象的是（ C ）。  
A．违章作业  
B．违章指挥  
C．违章运输  
D．违反劳动纪律  
答案：C

155.【单选题】下列选项属于"三不伤害"的是（ B ）。  
A．不伤害工具  
B．不伤害自己  
C．不伤害材料  
D．不伤害完成面  
答案：B

156.【单选题】下列有关安全技术措施描述，错误的是（ C ）。  
A．机械设备防护装置一定要齐全有效。  
B．塔吊等起重设备必须有限位保险装置，不准带病运转，不准超负荷作业，不准在运转中维修保养。  
C．高空作业不准穿硬底鞋，可以穿拖鞋进入施工现场。  
D．在建工程的楼梯口，电梯口，预留洞口，通道口，必须有防护措施。  
答案：C

157.【单选题】下列关于"防止坠落和物体打击"的描述错误的是（ D ）。  
A．高处作业人员必须着装整齐，工具应顺手放入工具袋。  
B．高处作业人员严禁打闹。  
C．进行攀登作业时，攀登用具结构必须牢固可靠，使用必须正确。  
D．高处作业时，重量轻的物品在观察下方无人时可以向下抛掷。  
答案：D

158.【单选题】下列描述不属于防止机械伤害"四不准"的是（ B ）。  
A．机电设备不准带病操作。  
B．机电设备不准户外操作。  
C．机电设备不准负荷运转。  
D．机电设备不准再运转时维修保养。  
答案：B

159.【单选题】电器设备必须符合防火要求，电闸箱内不准使用（ A ）。  
A．易燃，可燃材料  
B．易裂，可燃材料  
C．易变质，易腐朽材料  
D．易燃，易变质材料  
答案：A

160.【单选题】施工现场严禁烟火，不得在建筑工程内部设置（ B ）。  
A．工作间  
B．宿舍  
C．临时堆料区  
D．操作平台  
答案：B

161.【单选题】签订劳动合同，试用期最长不超过（ C ）。  
A．3个月  
B．5个月  
C．6个月  
D．9个月  
答案：C

162.【单选题】下列关于建设工程安全生产管理条例的表述，错误的是（ A ）。  
A．施工起重机械和整体提升脚手架等使用达到国家规定的检测期限的，可请公司有经验的师傅进行检测。  
B．特种作业人员必须取得特种作业资格证后，才可上岗。  
C．施工场地应设置明显的安全警示标志，安全标志必须符合国家标准。  
D．施工单位应当向工作人员提供安全防护用具。  
答案：A

163.【单选题】用人单位禁止招用未满（ C ）周岁的员工。  
A．14岁  
B．15岁  
C．16岁  
D．18岁  
答案：C

164.【单选题】（ B ）应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。  
A．家属  
B．施工单位  
C．地方劳务部门  
D．地方政府  
答案：B

165.【单选题】作业人员应当遵守安全施工的（ C ）、规章制度和操作规程。  
A．基本标准  
B．行业标准  
C．强制性标准  
D．法律标准  
答案：C

166.【单选题】未成年工是指（ A ）的劳动者。  
A．年满16周岁，未满18周岁  
B．年满14周岁，未满16周岁  
C．年满14周岁，未满18周岁  
D．年满12周岁，未满18周岁  
答案：A

167.【单选题】建筑工程安全生产管理必须坚持（ B ）的方针。  
A．责任明确，群防群策  
B．安全第一，预防为主  
C．依法施工，安全生产  
D．责任明确，安全生产  
答案：B

168.【单选题】下列关于人字梯表述错误的是（ B ）。  
A．使用人字梯要有防滑措施。  
B．可以站在最上一层操作。  
C．不准有断缺档，拉绳必须结实。  
D．严禁站在高梯上移动高梯位置。  
答案：B

169.【单选题】隔墙顶部的石膏板与周围的墙或柱应有（ A ）距离。  
A．3mm  
B．5mm  
C．15mm  
D．10mm  
答案：A

170.【单选题】吊顶纸面石膏板的钉头嵌入板的深度以（ B ）为宜。  
A．1.5～2.5mm  
B．0.5～1mm  
C．2mm  
D．1～2mm  
答案：B

171.【单选题】窗帘盒安装两端距窗洞长度差为（ C ）。  
A．1mm  
B．2mm  
C．3mm  
D．4mm  
答案：C

172.【单选题】使用木工机械，（ C ）戴手套。  
A、建议  
B、允许  
C、禁止  
D、特殊情况可以  
答案：C

173.【单选题】在砖墙上采用射钉固定射钉的最佳射入深度为（ D ）mm。  
A．12~22  
B．22~32  
C．32~38  
D．30~50  
答案：D

174.【单选题】吊杆距主龙骨端部不得超过（ B ）mm否则应增设吊杆以防止主龙骨下坠  
A．200  
B．300  
C．400  
D．500  
答案：B

175.【单选题】轻钢龙骨隔断的石膏板对接留缝宽一般为（ C ）mm用腻子填平。  
A．2~3  
B．3~6  
C．5~10  
D．大于10  
答案：C

176.【单选题】窗帘盒的宽度应符合设计要求。当设计无要求时窗帘盒应伸出窗口两侧（ A ）mm。  
A．200-300  
B．150-200  
C．150-300  
D．100-200  
答案：A

177.【单选题】轻钢龙骨隔断墙竖向龙骨布置间距一般为（ C ）mm。  
A、小于 500  
B、200~300  
C、300~600  
D、600~800  
答案：C

178.【单选题】燕尾榫比较牢固榫肩的倾斜度不得超过（ B ）mm。  
A．1  
B．2  
C．3  
D．4  
答案：B

179.【单选题】墙板固定芯板就位后，用木楔子逐一固定，上、下端固定点间距不大于（ A ）mm。  
A、600  
B、500  
C、400  
D、300  
答案：A

180.【单选题】在历年的统计当中， 建筑业导致人员死亡人数最多的事故类型是（ C ）。  
A、坍塌事故  
B、触电事故  
C、高处坠落事故  
D、物体打击事故  
答案：C

181.【单选题】单扇门的宽度一般为（ B ）mm。  
A、600-800  
B、700-1000  
C、1000-1500  
D、500-600  
答案：B

182.【单选题】施工现场出入口必须设置大门，大门应庄重美观，大门净高、净宽均不应小于（ C ）m。  
A、6  
B、5  
C、4  
D、3  
答案：C

183.【单选题】施工现场悬挂警示标志的目的（ C ）。  
A、为了装饰  
B、上级要求  
C、为了引起人们注意，预防事故发生  
D、管理科学化的要求  
答案：C

184.【单选题】装饰石膏板包括平板、雕刻板、防潮板和（ A ）等品种。  
A、孔板  
B、匀质板  
C、三层标准板  
D、复层板  
答案：A

185.【单选题】当用自攻螺钉安装板材时板材的接缝处必须安装宽度不小于（ C ）mm的次龙骨上。  
A、20  
B、10  
C、40  
D、50  
答案：C

186.【单选题】采用膨胀螺栓固定吊筋时钻孔深度宜比膨胀螺栓长度深（ A ）mm。  
A、1-2  
B、2-3  
C、4-5  
D、随意  
答案：A

187.【单选题】在大于（ B ）mm的企口地板必须采用龙骨铺设法。  
A、300  
B、400  
C、500  
D、600  
答案：B

188.【单选题】（ A ）是由原木经去皮、粉碎、蒸煮、复合压制而成的。  
A、复合木地板  
B、塑料地板  
C、曲线地板  
D、拼木地板  
答案：A

189.【单选题】门窗扇安装的留缝宽度门窗扇对口处允许缝隙为（ A ）mm。  
A、2  
B、3  
C、1  
D、1.5  
答案：A

190.【单选题】普通木工刨的刨刀它的锋利与迟钝以有磨后使用是否长久与刃锋的角度大小有关刨削硬木的刨刃它的角度为（ B ）。  
A、25°  
B、35°  
C、30°  
D、20°  
答案：B

191.【单选题】一般木门扇的垂直风缝为（ B ）mm。  
A、1-2  
B、1.5-2.5  
C、2-3  
D、2.5-3  
答案：B

192.【单选题】顶棚装饰按照顶棚内灯具的布置分为发光顶棚和（ C ）等。  
A、上人式顶棚  
B、分层式顶棚  
C、带形光栅顶棚  
D、木顶棚  
答案：C

193.【单选题】顶棚装饰按顶棚装饰表面所采用材料分为石板顶棚和（ C ）等。  
A、直接式  
B、悬吊式  
C、木顶棚  
D、双层式顶棚  
答案：C

194.【单选题】轻钢龙骨石膏板的接缝高低的允许偏差为（ B ）mm。  
A、±4  
B、1  
C、2  
D、±2  
答案：B

195.【单选题】龙骨安装时弹线应清楚位置准确其水平允许偏差（ B ）mm。  
A、±4  
B、±5  
C、±4.5  
D、±6  
答案：B

196.【单选题】轻钢龙骨石膏板的表面平整的允许偏差为（ D ）mm。  
A、5  
B、2  
C、4  
D、3  
答案：D

197.【单选题】木窗帘盒安装时两端高低差允许偏差为（ C ）mm。  
A、1  
B、1.5  
C、2  
D、3  
答案：C

198.【单选题】（ B ）适用于宾馆、机场候机大厅等公共建筑吊顶装饰。  
A、吸声用穿孔石膏板  
B、矿棉装饰吸声板  
C、玻璃棉装饰吸声板  
D、防火装饰板  
答案：B

199.【单选题】影响木材力学性能的主要原因是（ B ）。  
A、含水率、温度和木材缺陷  
B、含水率、负荷时间、温度和木材缺陷软包墙面所用填充材料、纺织面料和龙骨、木基层板等均应进行  
C、含水率、温度  
D、含水率和木材缺陷  
答案：B

200.【单选题】软包墙面所用填充材料、纺织面料和龙骨、木基层板等均应进行（ C ）处理。  
A、防潮  
B、防腐  
C、防火  
D、防蛀  
答案：C

201.【单选题】隔墙石膏板用自攻螺钉固定，钉与板边的距离为（ B ）mm。  
A、10-20  
B、10-16  
C、5-15  
D、15-20  
答案：B

202.【单选题】轻质隔墙的木龙骨采用圆钉固定时，钉距宜为（ B ）mm，钉帽应砸扁。  
A、100-200  
B、80-150  
C、150-300  
D、150-200  
答案：B

203.【单选题】吊顶棚隔栅时，一要找出起拱高度，当设计无要求时，对于7～10m 的跨度，一般起拱高度为（ C ）跨度。  
A、1/1000  
B、2/1000  
C、3/1000  
D、4/1000  
答案：C

204.【单选题】作业时，距地面（ C ）m以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。  
A、2  
B、2.5  
C、3  
D、5  
答案：C

205.【单选题】中国古建筑木结构中，位于建筑物内部的柱子（纵中柱除外），承受檐头以上的屋面荷载，叫（ B ）。  
A、雷公柱  
B、金柱  
C、瓜柱  
D、檐柱  
答案：B

206.【单选题】洞口应比门窗框大（ A ）mm  
A、30-40  
B、15-20  
C、20-40  
D、15-30  
答案：A

207.【单选题】胶合板按表面加工分砂光胶合板和（ A ）。  
A、贴面胶合板  
B、平面胶合板  
C、特种胶合板  
D、复合胶合板  
答案：A

208.【单选题】安装门窗时，所用木螺钉应（ B ）钉入。  
A、全部  
B、1/3  
C、2/3  
D、1/2  
答案：B

209.【单选题】实铺式板楼地面铺设时安装单层木搁栅的间距为（ D ）mm。  
A、400  
B、600  
C、300  
D、500  
答案：D

210.【单选题】粘贴式木质板楼地面产生涂刷厚度不一是因为（ D ）。  
A、面层空鼓  
B、板条脱落  
C、拼花不规矩、板缝不严  
D、拼花木板面层不平  
答案：D

211.【单选题】（ A ）适用于要求防尘和静电的专业用房地面。  
A、活动地板  
B、强化木地板  
C、复合木地板  
D、粘贴式木质板  
答案：A

212.【单选题】芯薄板的拼接操作中，要求板缝不透光不透风，并拼接牢固，最好采用（ C ）。  
A、正口接法  
B、裁口接法  
C、穿条接法  
D、裁钉接法  
答案：C

213.【单选题】某人字形拼花地板，板条的规格为400mmx40mmx20mm，其施工线间距和起始施工缝隙间距为（ D ）mm。  
A、400,40  
B、400,28.3  
C、28.3,40  
D、28.3,3,  
答案：D

214.【单选题】锯割机械是用于锯割木材的加工机械，其种类很多，性能也有所不同，一般用到的为带锯机和（ C ）两种  
A、旋锯机  
B、两边切削机  
C、圆锯机  
D、间隔齿锯机  
答案：C

215.【单选题】圆锯机操作时，要两人配合进行，上手推料入锯，下手接拉锯尽，两人步调一致紧密配合，上手推料距锯片在300 mm以外就要撒手，下手回送木料时，防止木料（ D ），以免弹射伤人。  
A、跳跃推料  
B、推料走曲线  
C、料尾端抬高  
D、碰撞锯片  
答案：D

216.【单选题】刨削机械是对木材表面进行切削刨光加工的机械，有的刨削机械还有刨削凹槽、加工花式线脚的功能，用得较多的是平刨机与（ C ）两种。  
A、压木间隔机  
B、平刨滚削机  
C、压刨机  
D、斜刨直齿机  
答案：C

217.【单选题】平刨机在操作时，人要站在工作台的左侧中间，左脚在前，右脚在后，左手压木料，右手均匀推送，当右手离刨口15CM时即应脱离料面，用左手用推棒推送，刨削时（ C ），后刨小面。  
A、两端角修正  
B、侧边垂直  
C、先刨大面  
D、棱角线  
答案：C

218.【单选题】常见的手提轻便工具有：手提式电动圆锯、（ B ）、手提式木工电动刨、砂光机、电动冲击钻、微型电钻、电动起子和旋凿。  
A、 旋转刨角锯  
B、曲线锯  
C、点线方锯  
D、间隔齿锯  
答案：B

219.【单选题】电动冲击钻在操作时先接上电源，双手端正机体，将钻头对准钻孔中心，然后再开开关，双手加压，以增加钻入速度，不要接错电源，要戴奸（ B ），防止发生触电事故。  
A、护腕套  
B、橡胶绝缘手套  
C、登高保险带  
D、安全帽  
答案：B

220.【单选题】工艺制作水平高低会影响精细木工复杂（ D ）中的受力情况。  
A、铆接  
B、螺栓连接  
C、制图  
D、榫接  
答案：D

221.【单选题】木工刨子制作的选料：宜用硬木，木料要干，其含水率不应大于（ B ）%。  
A、4  
B、8  
C、12  
D、15  
答案：B

222.【单选题】木工长刨制作刨梁钻孔中心十字线中的水平线确定：以刨身底面为基准，从上边棱向下留出（ D ）mm，拖画出与刨底的平行线，为刨梁钻孔中心十字线的水平线  
A、25~28  
B、20~25  
C、18~20  
D、12~15  
答案：D

223.【单选题】木工长刨制作手柄的安装要求：应用硬质木材制成：长度按刨身宽度加上两端各（ C ）mm的控手。  
A、210~250  
B、160~200  
C、90~120  
D、60~80  
答案：C

224.【单选题】木工歪刃刨制作的工艺程序：将刨刃研磨成斜角、量出刃口的出口线并画线、画线靠它桦眼、出口线凿削、最后在刨底面右边缘处，按刨刀斜势刨削成（ C ）度斜面  
A、75  
B、60  
C、45  
D、30  
答案：C

225.【单选题】木工墨斗制作的工艺程序：制作墨盒、靠板、绞线盘、拼装，其中绞线盘应制成（ D ）形。  
A、四边  
B、五边  
C、六边  
D、六边或七边  
答案：D

226.【单选题】两块木材拼接缝，会影响木雕饰件（ D ）的雕刻质量，对于透雕木雕刻饰件的影响会更明显。  
A、横切片  
B、竖劈裂  
C、纤维  
D、花纹  
答案：D

227.【单选题】产品的质量问题产生的影响，一般来自于三个方面的问题，即：（ A ）问题、材质问题、对后续工序有影响的问题。  
A、制作  
B、场地  
C、类型  
D、细裂  
答案：A

228.【单选题】产品制作失误而造成质量问题，反映为结合节点不符合要求、外形与尺寸不符合设计产品的质量问题产生的影计规定、表面加工粗糙、配件（ B ）等方面。  
A、截面位移  
B、安装错位  
C、对角翘裂  
D、间隔间距  
答案：B

229.【单选题】对于制作中的质量问题，可以检查产品的制作加工工艺流程，从工艺操作上找出产生质量问题的原因，提出改进措施，改进工艺操作技术，合理使用设备，以避免（ B ）产生质量问题。  
A、进度调整  
B、制作中  
C、间隔交替  
D、寻找原因  
答案：B

230.【单选题】在高级木制品中或红木雕刻中，把红木的边材和心材混合使用，必将在可视面形成严重的（ C ）问题  
A、直弯曲  
B、分层度  
C、色差  
D、斜纹理  
答案：C

231.【单选题】木制品的自身质量情况达到要求，但对于下道工序的加工可能存在问题，如由于木材的选材不慎，造成清水油漆的（ B ）问题。  
A、凹凸平面  
B、涂刷  
C、批嵌  
D、龟裂纹面层  
答案：B

232.【单选题】在木工中，什么是"拼花"？（ A ）  
A、将小块木板按照一定的规律拼接在一起形成图案  
B、使用钉子将两块木板连接在一起  
C、使用胶水将两块木板粘合在一起  
D、 使用螺丝将两块木板连接在一起  
答案：A

233.【单选题】以下木屋架的安装施工顺序正确的是（ D ）。  
A、准备工作→放线→起吊→安装→加固→设置支撑→固定  
B、准备工作→起吊→放线→加固→安装→设置支撑→固定  
C、准备工作→起吊→安装→放线→加固→设置支撑→固定  
D、准备工作→放线→加固→起吊→安装→设置支撑→固定  
答案：D

234.【单选题】对于跨度大于（ D ），采用圆钢下弦的钢木桁架，应采取措施防止就位后对墙、柱产生推力。  
A、1m  
B、2m  
C、5m  
D、10m  
答案：D

235.【单选题】全部样板配好后，放在大样上拼起来，检查样板与大样是否相等，样板对大样的允许偏差值不应超过（ C ）。  
A、5mm  
B、3mm  
C、1mm  
D、2mm  
答案：C

236.【单选题】操作者对木屋架各杆件的受力情况缺乏全面的了解，致使选料不当，或操作时马虎、不认真，会使制作的木屋架产生（ D ）的质量通病。  
A、节点不牢，端头有劈裂现象  
B、屋架高度超差过大  
C、槽齿做法不符合构造要求  
D、槽齿承压面接触不密贴；锯割过线，削弱弦杆截面  
答案：D

237.【单选题】木屋架制作中，画线、锯割不准或者木材的含水率较大，产生收缩、翘曲变形，使槽齿不合；上、下弦保险螺栓孔位略有偏差，螺栓穿入后，使槽齿不合；操作人员在操作中出现失误，以致锯割过线。上述情况都能产生（ D ）的质量通病。  
A、节点不牢，端头有劈裂现象  
B、屋架高度超差过大  
C、槽齿做法不符合构造要求  
D、槽齿承压面接触不密贴；锯割过线，削弱弦杆截面  
答案：D

238.【单选题】木屋架制作中，当各杆件中心线、轴线位置不准确，或弦杆加工时，画线、锯割不准时，会影响屋架拼装的精度。当屋架竖杆采用钢杆时，钢拉杆调节不当，也会造成（ B ）。  
A、节点不牢，端头有劈裂现象  
B、屋架高度超差过大  
C、槽齿做法不符合构造要求  
D、槽齿承压面接触不密贴；锯割过线，削弱弦杆截面  
答案：B

239.【单选题】室内木装修工程中的木地板铺设通常有（ B ）。  
A、两种  
B、三种  
C、四种  
D、五种  
答案：B

240.【单选题】木质楼梯的踏步板和踢脚板分别固定于（ B ）上。  
A、三角木  
B、斜梁  
C、护墙板  
D、立柱  
答案：B

241.【单选题】实铺木地板是指地板直接粘贴在（ B ）之上。  
A、木基层  
B、水泥砂浆基层  
C、薄膜  
D、木龙骨  
答案：B

242.【单选题】楼梯的构造由踏步板、踢脚板、三角木、斜梁、栏杆、扶手及（ C ）组成。  
A、护墙板  
B、结构梁  
C、休息平台  
D、立柱  
答案：C

243.【单选题】全木楼梯柱与踏步板及扶手必须是（ A ），而且必须紧密牢固。  
A、榫接  
B、加固件连接  
C、焊接  
D、粘接  
答案：A

244.【单选题】木墙裙弹纵横分档线应参考（ C ）。  
A、面层材料  
B、标高线  
C、设计图  
D、分隔线  
答案：C

245.【单选题】迭级顶棚区别于平顶的地方主要是高差迭级处的构造，其大面的顶面结构是相同的，一般都为（ C ）。  
A、迭级顶构造  
B、木龙骨构造  
C、轻钢龙骨构造  
D、矿棉板构造  
答案：C

246.【单选题】迭级顶棚区别于平顶的地方主要是（ C ）。  
A、选用材料的不同  
B、工艺的不同  
C、高差迭级处的构造  
D、构造不同  
答案：C

247.【单选题】尺量检查是通过检测工具进行测量，检查（ B ）是否符合图样及规范标准。  
A、施工质量  
B、尺寸及偏差  
C、施工工艺  
D、节点构造  
答案：B

248.【单选题】木线条变形的主要原因是质地疏松及（ D ）。  
A、制作粗糙  
B、湿度变化  
C、温度变化  
D、含水率高  
答案：D

249.【单选题】复合地板空鼓的主要原因是（ D ）。  
A、未铺地垫  
B、未用胶粘剂  
C、地板厚度不够  
D、铺贴前地面不平整  
答案：D

250.【单选题】在进行刨削加工时，为了保证刨削质量，刨削中如遇到节疤、纹理不顺或材质坚硬的木料时，应采取下面哪种操作？（ C ）  
A、先在毛料上加工出正确的基准面  
B、操作者应适当加快进料速度  
C、操作者应适当降低进料速度  
D、保持刨削进料速度均匀  
答案：C

251.【单选题】在平刨上加工基准面时，为获得光洁平整的表面，应作如下调整（ D ）。  
A、将前、后工作台调平行并在同一水平面上，柱形刀头切削圆的上层切线与工作台面间保持一次进给的切削量  
B、将前、后工作台调平行，调整导尺与工作台面的夹角，使其成直角  
C、将平刨的前工作台平面调整至与柱形刀头切削圆在同一切线上，前、后工作台保持平行  
D、将平刨的后工作台平面调整至与柱形刀头切削圆在同一切线上，前、后工作台保持平行  
答案：D

252.【单选题】倾斜的端基准面（即端面与侧面不垂直）的加工可以在下列哪种机床上进行（ D ）。  
A、精密圆锯机或悬臂式万能圆锯机  
B、平刨床或压刨床  
C、带锯机  
D、双端铣床  
答案：D

253.【单选题】班组安全管理工作目标中明确指出：班组成员的标准化操作应该形成（ B ）。  
A、意识  
B、习惯  
C、观念  
D、标准  
答案：B

254.【单选题】安全带使用（ A ）年后应检查一次。  
A、2年  
B、3年  
C、4年  
D、5年  
答案：A

255.【单选题】下列施工质量控制的说法，正确的是（ A ）。  
A、施工质量控制强调过程控制  
B、施工质量控制独立于施工质量管理  
C、施工质量控制的关键在于工程项目的终检  
D、施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定  
答案：A

256.【单选题】在同一垂直面上遇有上下交叉作业时，必须设安全隔离层，下方操作人员必须（ B ）。  
A、系安全带  
B、戴安全帽  
C、穿防护服  
D、穿绝缘靴  
答案：B

257.【单选题】施工质量保证体系的运行，应以（ A ）为重心。  
A、过程管理  
B、计划管理  
C、结果管理  
D、成品管理  
答案：A

258.【单选题】轻钢龙骨的固结材料不包括（ C ）。  
A、射钉  
B、自攻螺钉  
C、木螺钉  
D、膨胀钉  
答案：C

259.【单选题】某室内装饰装修工程采用U50轻钢主龙骨、C50轻钢次龙骨和1220\*2440\*9.5mm的纸面石膏板吊顶，下列关于主龙骨和次龙骨的间距，错误的是（ B ）。  
A、次龙骨间距可选用400mm  
B、次龙骨间距可选用700mm  
C、主龙骨间距可选用1000mm  
D、主龙骨间距可选用1200mm  
答案：B

260.【单选题】下列关于轻钢龙骨隔墙封纸面石膏板施工时，自攻螺钉钉距设置正确的是（ A ）。  
A、沿板的周边应不大于200mm，板材中间部分不应大于300mm，自攻螺钉与石膏板边缘的距离应为10～15mm  
B、沿板的周边应不大于200mm，板材中间部分不应大于200mm，自攻螺钉与石膏板边缘的距离应为15～20mm  
C、沿板的周边应不大于300mm，板材中间部分不应大于300mm，自攻螺钉与石膏板边缘的距离应为15～20mm  
D、沿板的周边应不大于300mm，板材中间部分不应大于200mm，自攻螺钉与石膏板边缘的距离应为10～15mm  
答案：A

261.【单选题】每天施工前，召开班前交底会，由（ B ）布置当天的施工内容，操作要求和应注意的问题，严格执行操作规程。  
A、施工员  
B、班组长  
C、安全员  
D、监理工程师  
答案：B

262.【单选题】以轻钢龙骨为龙骨体系的骨架隔墙，当在轻钢龙骨上安装纸面石膏板时应用自改螺钉固定，下列关于自改螺钉固定钉距叙述不正确的是（ A ）。  
A、板中钉间距宜为400～600mm  
B、板中钉间距应小于或等于300mm  
C、螺钉与板边距离应为10～15mm  
D、沿石膏板周边钉间距不得大于200mm  
答案：A

263.【单选题】隔墙施工完成后移交下一道施工流程是（ A ）。  
A、施工带班要自检，合格后再通知现场管理人员进行验收；  
B、隔墙自查有误差在3MM左右的地方，也可以接受；  
C、自查问题需要填写表格和图纸对应位置，自己修复就可以；  
D、下道施工厂商对上道工序质量检查口头认可就可以，双方达成一致；  
答案：A

264.【单选题】关于轻质隔墙轻钢龙骨罩面板安装施工流程的说法，正确的是（ D ）。  
A、弹线→天地龙骨→通贯龙骨→竖龙骨→机电管线→横撑龙骨→门洞口→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）  
B、弹线→竖龙骨→天地龙骨→通贯龙骨→机电管线→横撑龙骨→门洞口→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）  
C、弹线→通贯龙骨→天地龙骨→竖龙骨→横撑龙骨→门洞口→机电管线→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）  
D、弹线→天地龙骨→竖龙骨→通贯龙骨→机电管线→横撑龙骨→门洞口→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）  
答案：D

265.【单选题】办公室的顶棚材料通常多采用（ B ）。  
A、轻钢龙骨木夹板  
B、轻钢龙骨石膏板  
C、轻钢龙骨纤维板  
D、轻钢龙骨水泥板  
答案：B

266.【单选题】不是轻钢骨架连接不牢固的原因（ D ）。  
A、局部结点不符合构造要求  
B、安装时局部节点没有严格按图纸规定处理  
C、钉固间距、位置、连接方法不符合设计  
D、工人技术很好  
答案：D

267.【单选题】轻钢龙骨吊顶的优点是（ D ）。  
A、拆装方便  
B、强度高  
C、质量轻  
D、以上都对  
答案：D

268.【单选题】漏电保护装置主要用于（ D ）。  
A、减小设备及线路的漏电  
B、防止供电中断  
C、减少线路损耗  
D、防止人身触电事故及漏电火灾事故  
答案：D

269.【单选题】施工现场的动火作业，必须执行（ A ）。  
A、动火前审批制度  
B、公告制度  
C、动火时报告制度  
D、动火后记录制度  
答案：A

270.【单选题】（ C ）每天要对班组工人进行施工要求，作业环境的安全交底。  
A、施工员  
B、全体职工  
C、班组长  
D、监理工程师  
答案：C

271.【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》安全生产教育培训考核不合格的作业人员（ A ）。  
A、不得上岗作业  
B、应在合格人员带领下工作  
C、可发给临时操作证  
D、只能在监督下工作  
答案：A

272.【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D ）。  
A、避雨处  
B、吸烟处  
C、临时厕所  
D、员工集体宿舍  
答案：D

273.【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（ C ）。  
A、拒绝接受施工交底  
B、修改施工交底，方案  
C、拒绝违章指挥、强令冒险作业  
D、修改工艺规程  
答案：C

274.【单选题】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后（ A ）作业场所。  
A、撤离  
B、不能撤离  
C、保护  
D、检查  
答案：A

275.【单选题】从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即报告（ A ），接到报告的人员应及时予以处理。  
A、现场安全生产管理人员  
B、建设单位人员  
C、设计人员  
D、监理人员  
答案：A

276.【单选题】任何单位或个人对事故隐患或安全生产违法行为，（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。  
A、无权  
B、均有权  
C、应逐级  
D、应越级  
答案：B

277.【单选题】安全技术交底应有书面材料，有（ C ）。  
A、双方签字  
B、交底日期  
C、A和B都要  
D、安全员签字和交底日期  
答案：C

278.【单选题】现场施工必须坚持（ A ）的方针。  
A、安全第一、预防为主  
B、安全第一  
C、质量第一  
D、进度第一  
答案：A

279.【单选题】现场施工的临时用电，按规定采用安全电后，线路出现故障，应由（ D ）进行维修与检查。  
A、操作人员  
B、领导人员  
C、班长  
D、专职电工  
答案：D

280.【单选题】下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（ B ）。  
A、参建施工单位之间的协调程度  
B、施工现场交通运输条件  
C、质量管理制度  
D、施工工艺与方法  
答案：B

281.【单选题】施工质量检查中，工序交接检查的"三检"制度是指（ C ）。  
A、质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查  
B、施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查  
C、自检、互检、专检  
D、施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查  
答案：C

282.【单选题】关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ D ）。  
A、年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄  
B、必须为男性  
C、连续从事本工种10年以上  
D、具有初中及以上文化程度  
答案：D

283.【单选题】下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是（ B ）。  
A、工伤保险  
B、意外伤害保险  
C、基本医疗保险  
D、失业保险  
答案：B

284.【单选题】复杂雕刻件的雕刻操作，实际上综合了浅雕、馊空雕和浮雕的操作技法，在雕刻操作中，特别要注意（ A ）立体感、透视感，处理好穿插高低、左右等之间的关系。  
A、层次感  
B、承插一致  
C、分层度  
D、串联位  
答案：A

285.【单选题】在木材加工中，关于顺纹与横纹受力特性的描述，下列说法错误的是（C）

A. 木材顺纹抗压强度远高于横纹抗压强度

B. 顺纹抗拉强度是木材所有受力形式中最高的

C. 横纹抗剪强度高于顺纹抗剪强度

D. 抗弯强度数值介于顺纹抗压与顺纹抗拉强度之间

答案：C

286.【单选题】下列关于木材干燥的目的，说法错误的是（D）

A. 减轻木材重量，便于运输和加工

B. 防止木材在使用过程中发生变形开裂

C. 提高木材的强度和耐久性

D. 加速木材的腐朽过程

答案：D

287.【单选题】木制品产品的缺陷，需认真、客观地分析，找出真实原因，提出处理方法，处理缺陷有进一步深入加工、（ B ）等方法。  
A、劈裂斜纹、油漆  
B、修补、调换  
C、直杆弯曲、定位  
D、轴线复线、复位  
答案：B

288.【单选题】木制品缺陷加工修整后，有些产品，虽经缺陷修整但只能定为合格水平，不能进入优良的（ B ）。  
A、达标范围  
B、等级  
C、成品制作  
D、标准件  
答案：B

289.【单选题】团结协作的基本要求是社会化生产从业人员做到人与人之间平等、团结、友爱、（ D ）。  
A、亲密  
B、重视  
C、爱慕  
D、互助  
答案：D

290.【单选题】树立对用户负责的思想，必须坚持（ B ）为第一的前提。  
A、创新  
B、质量  
C、效益  
D、速度  
答案：B

291.【单选题】干一行爱一行更要专一行，当前科学技术日新月异要求我们（ D ）、敢于创新。  
A、敢于冒险  
B、提高修养  
C、品行专一  
D、钻研技术  
答案：D

292.【单选题】组织职工参加政治、文化、技术和业务学习，是149、班组管理工作的基本（ D ）之一。  
A、措施  
B、目标  
C、地位  
D、内容  
答案：D

293.【单选题】（ C ）适合用于制作细节和曲线形状。  
A、圆锯  
B、带锯  
C、手锯  
D、钳子  
答案：C

294.【单选题】在木工中，"镰刀锉"是用于（ D ）。  
A、切割木材的工具  
B、平整木材表面的工具  
C、打孔的工具  
D、雕刻的工具  
答案：D

295.【单选题】在连续10d平均气温在（ D ）的条件下的施工时期，这期间叫作冬期施工。  
A、-1℃  
B、0℃  
C、10℃  
D、5℃  
答案：D

296.【单选题】木挂镜线的接头应做在（ D ）结合，背面开凿，并紧贴抹灰面。  
A、平接  
B、插接  
C、企口接  
D、斜口压岔接  
答案：D

297.【单选题】木锉分扁锉，圆锉，（ A ） 三种。  
A、平锉  
B、尖锉  
C、方锉  
D、斜锉  
答案：A

298.【单选题】电动工具在每次操作完毕后，要（ B ），清洁干净杂物。  
A、持续工作  
B、断开电源  
C、打开开关  
  
答案：B

299.【单选题】射钉枪在操作时，紧握枪体，枪口与被固件保持垂直，严禁枪口（ A ）。  
A、对人  
B、对施工面  
C、基层  
答案：A

300.【单选题】刨削机械按其用途分类，主要有手提式电木刨和（ A ）。  
A、台式电木刨  
B、固定电木刨  
C、移动式电木刨  
D、便携式电木刨  
答案：A

二、多项选择题（把正确答案的序号填在各题括号内）（120题）

1.【多选题】房屋建筑施工图根据专业不同，可分为（A B C D）。

A、建筑施工图

B、结构施工图

C、装饰施工图

D、设备施工图

答案：A B C D

2.【多选题】对整个工程的统一要求和具体做法，以及对该工程有关情况所做的具体文字说明称为施工总说明，其具体的内容主要包括三个方面，即（A B D）。

A、工程概况及设计标准

B、结构特征

C、防火、抗震等要求

D、建筑构造做法

答案：A B D

3.【多选题】锯加工机具是用来纵向或横向锯割原木和方木的加工机械，以下属于锯加工机具的有（A B C）。

A、木工圆锯机

B、吊割锯机

C、手推电锯

D、铣床

答案：A B C

4.【多选题】带锯机按工艺要求的不同可分为（A B D）。

A、原木带锯机

B、细木工带锯机

C、跑车带锯机

D、再剖带锯机

答案：A B D

5.【多选题】以下（A B D）属于带锯机操作中造成锯出木料弯曲的原因。

A、跑车横向摇摆

B、进锯速度不均匀

C、锯条刚性大、韧性小

D、工作台不平，进料辊筒不圆

答案：A B D

6.【多选题】以下机具属于刨加工机具的有（A B D）。

A、铣床

B、四面刨床

C、平刨床

D、压刨床

答案：A B D

7.【多选题】轻型四面刨床一般有四根刀轴，布置方式为（A B C）。

A、上水平刀轴

B、左右垂直刀轴

C、下水平刀轴

D、上下水平刀轴

答案：A B C

8.【多选题】机械进给平刨床分为以下两种，即（A D）。

A、辊筒进给

B、手工进给

C、自动进给

D、履带进给

答案：A D

9.【多选题】铣削曲线型工件时尽管使铣刀全部暴露，但也可以通过巧妙地设计防护措施，使防护罩、工件以及（C D）组成一个封闭的整体，以保证操作者的安全。

A、刀具

B、工具

C、模具

D、夹具

答案：C D

10.【多选题】按机床的用途或槽头形状的不同，可将开榫机分为（A B C D）。

A、木框榫开榫机

B、箱接榫开榫机

C、梳齿榫开榫机

D、圆棒榫开榫机

答案：A B C D

11.【多选题】研究木材构造时可分为三个层次，包括（A B D），它们在木材科学研究中都有不可缺少的作用。

A、超微构造特征

B、显微构造特征

C、表面构造特征

D、宏观构造特征

答案：A B D

12.【多选题】在实际工作中常常根据心边材的颜色差异明显与否，将木材分为（B C D）三类。

A、生材树种

B、心材树种

C、边材树种

D、熟材树种

答案：B C D

13.【多选题】木材中主要有三种形式的水，即（B C D）。

A、化合水

B、自由水

C、吸附水

D、结合水

答案：B C D

14.【多选题】木材的强度主要是指其（A B C D）强度。由于木材的构造各向不同，使其各向强度有很大差异。

A、抗拉

B、抗压

C、抗弯

D、抗剪

答案：A B C D

15.【多选题】建筑装饰施工，按大的工程部位分类有（B C）。

A、顶棚装饰工程施工

B、室内装饰工程施工

C、室外装饰工程施工

D、地面装饰工程施工

答案：B C

16.【多选题】建筑装饰工程项目中的隐蔽工程部位有（A B C D）。

A、预埋件

B、连接件

C、锚固件

D、焊接件

答案：A B C D

17.【多选题】板材隔墙安装检查的项目有（A B C D）。

A、立面垂直度

B、表面平整度

C、阴阳度方正

D、水平度

答案：A B C D

18.【多选题】发生火灾逃生时经过充满烟雾的路线，应（A C）。

A、采用口罩、湿毛巾蒙鼻

B、加速奔跑撤离

C、匍匐撤离

D、屏住呼吸冲过烟雾区

答案：A C

19.【多选题】骨架式隔墙常用的材料是（A B D）。

A、轻钢龙骨

B、木龙骨

C、纤维增强低碱度水泥建筑平板

D、纸面石膏板

E、石膏空心板

答案：A B D

20.【多选题】建筑 “三级教育” 系指（A B D）。

A、公司级教育

B、项目级教育

C、进场教育

D、班组前教育

答案：A B D

21.【多选题】建筑工地 “三宝” 系指（A B C）。

A、安全帽

B、安全带

C、安全网

D、安全员

答案：A B C

22.【多选题】施工现场 “三违” 系指（A B D）。

A、违章指挥

B、违章作业

C、违反法律

D、违反劳动纪律

答案：A B D

23.【多选题】环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场（A B C D E）。

A、粉尘

B、废弃物

C、固体废物

D、废水

E、噪声、振动对环境的污染和危害

答案：A B C D E

24.【多选题】提高自身安全素质应具备（A B C D）。

A、树立安全意识、懂得安全知识

B、遵守有关安全的规章制度和操作规程

C、掌握安全技能，遵守和维护公共秩序

D、培养和提高紧急避险能力

答案：A B C D

25.【多选题】下列属于从业人员的权利的有（A B C D）。

A、劳动合同保障权

B、危险、有害因素的知情、建议权

C、批评、检举、控告权

D、违章指挥、强令冒险作业的拒绝权

答案：A B C D

26.【多选题】对从业人员的教育有（A B C D）。

A、三级教育

B、调岗、转岗教育

C、复工教育

D、采用新技术、新工艺、新材料、新设备进行专门培训教育

答案：A B C D

27.【多选题】关于安全生产事故报告和调查处理 “四不放过” 原则的说法，正确的有（A B C D）。

A、事故原因不查清楚不放过

B、事故责任者未受到处理不放过

C、没有采取防范事故再发生的措施不放过

D、事故责任者和从业人员未受到教育不放过

E、事故未及时报告不放过

答案：A B C D

28.【多选题】下列属于常见的违章操作行为的有（A B C D）。

A、未经许可开动、关停、移动机器

B、用手清除铁屑

C、工具、材料、产品、半成品等不按类别、不按规定的位置、场所存放

D、酒后作业、带病作业

答案：A B C D

29.【多选题】采用事故预防对策时，应能够（A B C）。

A、预防生产过程中产生的危险和有害因素

B、排除生产场所的危险和有害因素

C、处置危险和有害物并减低到国家规定的限值内

D、杜绝生产过程中事故的发生

答案：A B C

30.【多选题】对中暑患者的紧急处理包括（A B C D）。

A、迅速将患者移到阴凉通风处仰卧休息，解开患者的衣扣、腰带

B、能喝水时马上喝凉开水、淡盐水或糖水

C、用冷湿毛巾包敷病人的头部和胸部，不断给其扇风，吹凉

D、病人呼吸困难时，要进行人工呼吸

答案：A B C D

31.【多选题】预防切削伤人的办法包括（A B C D）。

A、选用一定角度的刀具或附加切屑器

B、在机床切削部位安装防护罩或挡板

C、清理切削必须在停机后进行，清除切削使用毛刷，不准用手清理

D、注意清理地面切屑

答案：A B C D

32.【多选题】防止电焊作业触电事故的安全措施有（A B C D）。

A、焊机和电气设备必须有保护性接地或接零

B、安装自动断电保护装置

C、隔离防护

D、良好的绝缘

答案：A B C D

33.【多选题】促使火灾发生的要素是（B C D）。

A、环境温度

B、可燃物

C、氧化剂

D、火源

答案：B C D

34.【多选题】作业场所安全标签提供的信息内容有（A B C D）。

A、危险性级别

B、个体防护、危险性概述

C、主要理化特性和燃爆特性

D、健康危害、应急急救信息

答案：A B C D

35.【多选题】对于遇湿易燃物品火灾，不能采用（A C D）方式灭火。

A、水

B、沙土

C、泡沫

D、酸碱等湿性灭火器

答案：A C D

36.【多选题】轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工时所使用工具有（A B C D）。

A、板锯、电动自攻钻

B、电动无齿锯、手电钻

C、电动剪、射钉枪

D、线坠、靠尺

E、电动搅拌机

答案：A B C D

37.【多选题】吊顶工程安装龙骨前，应进行交接检验的项目有（B C D E）。

A、吊顶内设备的调试

B、吊顶内设备的标高

C、吊顶内管道的标高

D、房间净高

E、洞口标高

答案：B C D E

38.【多选题】饰面板工程应进行隐蔽工程验收的项目有（A B C E）。

A、预埋件（或后置埋件）

B、龙骨安装

C、防水、保温、防火节点

D、饰面板平整度

E、链接节点

答案：A B C E

39.【多选题】室内装饰工程施工包括（A B C D）的装饰施工。

A、顶棚

B、墙柱面

C、地面

D、门窗口

E、屋面

答案：A B C D

40.【多选题】在建筑装饰施工工艺操作和工序的处理上，必须严格遵守国家颁布的现行的有关（B C）。

A、装饰工程项目

B、施工操作规程

C、验收规范

D、没有统一

答案：B C

41.【多选题】建筑装饰施工可以（A B D）。

A、保护建筑结构

B、改善建筑维护使用功能

C、增加室内空间

D、美化环境

答案：A B D

42.【多选题】在建筑装饰施工过程中不能（A B C D）等。

A、影响建筑功能

B、破坏结构安全

C、影响通风采光

D、带来卫生隐患

答案：A B C D

43.【多选题】施工人员在建筑装饰施工过程中应该（B C D）处理出现的问题。

A、随意

B、客观

C、合理

D、综合

答案：B C D

44.【多选题】建筑装饰施工人员应该具备基本的（A B C）和及时发现问题处理问题的能力。

A、美学知识

B、审图能力

C、专业技能

D、工龄

答案：A B C

45.【多选题】实际的建筑装饰施工项目中装饰施工人员必须考虑到（A B C D）等方面的因素。

A、材料的进场顺序

B、材料的堆放位置

C、施工顺序

D、施工操作方式

答案：A B C D

46.【多选题】特种作业人员有（A B C E）。

A、垂直运输机械作业人员

B、起重机械安装拆卸工

C、登高架设作业人员

D、木作作业工

E、电工作业人员

答案：A B C E

47.【多选题】从业人员在作业过程中必须履行的义务有（A B D）。

A、遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程

B、正确佩戴和使用劳动防护用品

C、服从领导的一切指挥

D、在生产过程中要互相提醒，互相支持

答案：A B D

48.【多选题】轻钢龙骨隔墙施工前，下列做法正确的是（A D E）。

A、进场的工人要做安全技术交底，接受三级安全教育及体验式安全培训合格后方可进入现场施工；

B、工人进场施工前，一般带班不需要与工人讲标准，因为工人已是老师傅，不讲也知道标准；

C、材料进场时由施工单位管理人员验收合格后就可以通知仓管收货并安排施工；

D、施工前必须通过各方放线验收合格后才能进行下一步工作；

E、高空作业时，工人登高超过 2 米以上就必须挂安全带施工，安全带必须是高挂低用。

答案：A D E

49.【多选题】建筑装饰施工的特点有建筑装饰施工的（A B C）。

A、附着性

B、规范性

C、严肃性

D、严密性

答案：A B C

50.【多选题】我国的安全方针是（A B C）。

A、安全第一

B、预防为主

C、综合治理

D、防治结合

答案：A B C

51.【多选题】火灾中，烟气对人的危害特性有（A B C D）。

A、缺氧

B、毒害

C、尘害

D、高温

E、无危害

答案：A B C D

52.【多选题】轻钢龙骨骨架应（A B C D）。

A、顺直

B、无弯曲

C、无变形

D、无劈裂

答案：A B C D

53.【多选题】材料管理是施工企业管理的重要组成部分。班组的材料管理主要是做好（A B C D）统计和校核等工作。

A、材料计划

B、验收

C、使用

D、保管

E、备案

答案：A B C D

54.【多选题】材料的经济核算就是讲求材料经济效益，指（A B）的比较。

A、投入与产出

B、费用与效用

C、投入与效用

D、费用与产出

答案：A B

55.【多选题】一般民用建筑由（A B C D）部分组成。

A、基础

B、墙或柱

C、楼梯、楼地面

D、屋面和门窗

E、卫生间

答案：A B C D

56.【多选题】骨架隔墙表面应（A B C E），接缝应均匀、顺直。

A、色泽一致

B、洁净

C、无裂缝

D、开裂

E、平整光滑

答案：A B C E

57.【多选题】轻钢龙骨结构板缝开裂的原因有（A B D E）。

A、构造不合理

B、板材受力变形

C、受力合理

D、接缝腻子质量差

E、刚度差

答案：A B D E

58.【多选题】骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应（A C D）。

A、密实

B、随意

C、均匀

D、无下坠

答案：A C D

59.【多选题】在轻质隔墙与上、下及两边基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚，位置准确按设计要求，结合罩面板的长、宽分档，以确定（A B C D）位置。

A、竖向龙骨

B、附加龙骨

C、横撑龙骨

D、吊杆

答案：A B C D

60.【多选题】骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无（A B C D）。

A、缺损

B、无脱层

C、无翘曲

D、无折裂

答案：A B C D

61.【多选题】严禁在隔墙两侧同一部位（A B），其间距应错开 150mm 以上。

A、开槽

B、开洞

C、装插座

D、装开关

答案：A B

62.【多选题】纸面石膏板主要分为（A B D）。

A、普通纸面石膏板

B、防火纸面石膏板

C、防爆纸面石膏板

D、防水纸面石膏板

答案：A B D

63.【多选题】有防火和防潮要求的隔墙，面层分别用（B D）代替。

A、普通纸面石膏板

B、防火纸面石膏板

C、防爆纸面石膏板

D、防水纸面石膏板

答案：B D

64.【多选题】纸面石膏板具有轻质、高强和（A B C D E）等性能。

A、抗震

B、防火

C、防蛀

D、隔热保温

E、隔声

答案：A B C D E

65.【多选题】骨架隔墙主要是以（B D）等为骨架。

A、铺地龙骨

B、轻钢龙骨

C、悬挂龙骨

D、木龙骨

答案：B D

66.【多选题】骨架隔墙是以（A B C D）等为墙面板形成的隔墙。

A、纸面石膏板

B、人造木板

C、水泥纤维板

D、埃特板

答案：A B C D

67.【多选题】轻钢龙骨石膏板隔墙用（A B）固定。

A、自攻螺钉

B、螺栓

C、铁钉

D、挂片

答案：A B

68.【多选题】墙面石膏板之间的接缝，有（A C D）三种方法。

A、暗缝

B、凸缝

C、压缝

D、凹缝

答案：A C D

69.【多选题】木隔墙分为（A B C）三种，其结构形式不尽相同。

A、全封隔墙

B、有门窗隔墙

C、隔断

D、砖墙隔断

答案：A B C

70.【多选题】隔墙板材安装应（A B C），板材不应有裂缝或缺损。

A、垂直

B、平整

C、位置正确

D、经济便宜

答案：A B C

71.【多选题】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（C D）。

A、应当具备初中及以上文化程度

B、技能熟练后操作证可以不复审

C、取得操作证后准许独立作业

D、年满 18 周岁，且不超过国家法定退休年龄

E、经社区或县级以上医疗机构体检健康合格

答案：C D

72.【多选题】下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（A B D）。

A、事故现场会

B、安全活动日

C、岗前三级安全教育

D、张贴安全生产招贴画

E、改变工艺时的安全教育

答案：A B D

73.【多选题】下列风险控制方法中，适用于第二类危险源控制的有（B C D）。

A、个体防护

B、消除或减少故障

C、设置安全监控系统

D、改善作业环境

E、消除危险源、限制能量

答案：B C D

74.【多选题】（C D）的时间应在隔墙安装 7d 后进行。

A、装开关

B、装插座

C、开槽

D、开洞

答案：C D

75.【多选题】为解决施工进度拖延有以下解决方案（A B C）。

A、加班

B、增加设备

C、增加人员

D、窝工

答案：A B C

76.【多选题】属于第一类危险源的是（A B C）。

A、氧气瓶

B、炸药

C、起重物体

D、电线绝缘层

答案：A B C

77.【多选题】事中质量控制关键是坚持质量标准，控制的重点是（A C ）的控制。

A、工序质量

B、工作态度

C、工作质量

D、工作条件

答案：A C

78.【多选题】因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（A B D）。

A、做出标志

B、绘制现场简图并作出书面记录

C、直接移动

D、妥善保存现场重要痕迹、证物

E、等待处理

答案：A B D

79.【多选题】事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（A B C D）。

A、迟报

B、漏报

C、谎报

D、瞒报

E、通报

答案：A B C D

80.【多选题】进行施工时，发现（A B C D）等，应当保护好现场并按规定及时报告有关部门。

A、文物

B、古化石

C、爆炸物

D、放射性污染源

E、不规则物体

答案：A B C D

81.【多选题】特种作业人员具备的条件（A B C D）。

A、年满 18 岁

B、身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷

C、具备相应工种的安全技术知识

D、符合相应工种作业特点需要的其他条件

E、参加企业制定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格

答案：A B C D

82.【多选题】在（A B C）等部位作业时，作业人员也要注意有害气体的伤害。

A、地下室

B、水池

C、化粪池

D、屋面

答案：A B C

83.【多选题】施工队伍宿舍需要取暖时，常在宿舍内用（A B）作燃料取暖，容易产生一氧化碳。

A、煤

B、焦炭

C、电烤扇

D、电热毯

答案：A B

84.【多选题】班前活动的安全交底主要内容是（A B D E）。

A、当天的作业环境

B、气候情况

C、休息时间

D、各个环节的操作安全要求

E、与特殊工种的配合

答案：A B D E

85.【多选题】职工的（A C D）等，应当符合有关卫生标准。

A、食堂

B、配件库

C、饮水

D、休息场所

E、危险品库

答案：A C D

86.【多选题】总配电箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（B C D E）。

A、电源隔离

B、接通与分断电路

C、过载保护

D、短路保护

E、漏电保护

答案：B C D E

87.【多选题】施工现场设备操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应当（A C）。

A、穿绝缘鞋

B、穿防护服

C、戴绝缘手套

D、穿工作服

E、穿凉鞋

答案：A C

88.【多选题】施工现场各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，下列做法正确的是（A B C）。

A、使用电气设备前检查电气装置和保护设施

B、使用电气设备前按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品

C、暂时停用设备的开关箱切断电源隔离开关，并关门上锁

D、电工在通电状态下移动电气设备

答案：A B C

89.【多选题】第二类危险源包括（A C D）。

A、物的不安全状态

B、爆炸

C、人的不安全行为

D、管理缺陷

答案：A C D

90.【多选题】下列哪些操作会增加手工木工安全风险？(A B C D)

A、粗心大意或不注意注意力

B、使用不合适或损坏的工具

C、忽略安全设备，如护目镜和手套

D、在使用电动工具时穿戴宽松衣物

答案：A B C D

91.【多选题】在制作手工木工品时，下列（A B C D）操作可以提高效率和精确度。

A、使用合适的测量工具

B、减少浪费，把废料最小化

C、预切所有需要的部件，以避免在加工过程中临时进行测量和切割

D、细心地进行装配并反复检查每个步骤

答案：A B C D

92.【多选题】（A B）适合用于切割曲线形状。

A、圆锯

B、弯曲锯

C、物理割线机

D、手锯

答案：A B

93.【多选题】在制作手工木工品时，（A B C）可以提高安全性。

A、使用合适的工具并确保其正常工作状态

B、穿戴合适的个人防护装备，如护目镜和耳塞

C、将电动工具插头从电源上断开

D、加入学习社群，互相分享经验和知识

答案：A B C

94.【多选题】（B C D）适合用于平整和修剪木材表面。

A、手锯

B、刨刀

C、砂纸或砂轮

D、刮刀

答案：B C D

95.【多选题】在制作手工木工品时，（A B C）可以提高精确度。

A、使用合适的测量工具

B、预切所有需要的部件，以避免在加工过程中临时进行测量和切割

C、细心地进行装配并反复检查每个步骤

D、使用电动工具代替手动工具

答案：A B C

96.【多选题】（A B C）适合用于制作木制品的内部结构和连接件。

A、钉枪

B、榫卯桩

C、丝锁

D、螺丝钻

答案：A B C

97.【多选题】在制作手工木工品时，（A B C D）可以提高持久性和耐用性。

A、选择高质量的材料

B、进行防腐和防水处理

C、定期进行维护和修复

D、改进产品结构和连接方式

答案：A B C D

98.【多选题】在制作手工木工品时，（A B C D）可以提高效率和质量。

A、使用合适的工具和设备

B、精细地进行加工和装配

C、合理规划加工顺序和流程

D、遵循标准化和规范化的生产方法

答案：A B C D

99.【多选题】（A B）适合用于进行木材的排除和控制。

A、刮刀

B、砂纸或砂轮

C、塑料锤子

D、斧头

答案：A B

100.【多选题】在建筑装饰工程中选用木材应根据木材的（A B C）纹理、缺陷等因素综合考虑，以选择合适的木材。

A、种类

B、颜色

C、厚度

D、含水率

答案：A B C

101.【多选题】吊顶工程施工前应按设计要求对（A C D）进行交接检验。

A、房间的净高

B、基准线标高

C、洞口标高

D、吊顶内的管道、设备及其支架的标高

答案：A C D

102.【多选题】实铺式木地板的拼缝形式有（C D）。

A、斜缝

B、通缝

C、平缝

D、企口缝

答案：C D

103.【多选题】轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收（A B D）。

A、骨架隔墙中设备管线的安全及水管试压

B、木龙骨防火、防腐处理

C、木龙骨的防虫处理

D、龙骨安装

答案：A B D

104.【多选题】弹隔墙定位线，在基体上弹出（B D），以控制隔断龙骨安装的位置、格栅的平直度和固定点。

A、轴线

B、水平线

C、标高线

D、竖向垂直线

答案：B D

105.【多选题】板材隔墙的检验项目有（A B D）。

A、立面垂直度

B、阴阳角方正

C、接缝直线度

D、表面平整度

答案：A B D

106.【多选题】明龙骨吊顶板块出现窄条或大小头的原因有（B D）。

A、板块切割时，切割角度控制不好或切割尺寸不合适

B、未进行现场排版

C、切口部位未经修整就安装

D、前期策划考虑不到位。

答案：B D

107.【多选题】下列哪项属于装饰木工文明施工的要求（A B C）。

A、杜绝打架斗殴现象

B、施工现场内设置适当的卫生器具

C、推广使用绿色材料

D、木材的存放和加工场所的消防器材必须齐全

答案：A B C

108.【多选题】以下属于职业道德的五项基本规范的是（A C D）。

A、爱岗敬业

B、金钱至上

C、诚实守信

D、办事公道

答案：A C D

109.【多选题】以下说法正确的是（B C D）。

A、施工现场可以抽烟

B、禁止在电线上挂晒物料

C、禁止擅自使用电炉和其他电加热器

D、施工现场要有明显的防火宣传标志

E、用电工具长时间不用时也插着电

答案：B C D

110.【多选题】以下属于职业原则中错误思想的是（A C D E）。

A、极端个人主义

B、集体主义

C、享乐主义

D、拜金主义

E、奢侈主义

答案：A C D E

111.【多选题】承重结构用材可分为（A B C D）、结构复合木材和木基结构板。

A、原木

B、方木

C、板材

D、胶合木层板

答案：A B C D

112.【多选题】关于手工木工应勤于实践的表述，下列正确的是（A B C）。

A、手工木工为了使操作手法更灵活、熟练，要向国内外同行学习

B、手工木工为了使操作手法更灵活、熟练，要勤于动手，熟能生巧

C、手工木工应勤于实践，多动手，不断吸取国内外同行的先进经验，使自己操作手法更灵活、熟练

D、只要自己闷头苦练，就能眼界开阔，技艺熟练

E、为了多赚钱，要积极苦练技能

答案：A B C

113.【多选题】木格栅吊顶是家庭装修（A B C D）等空间经常使用的方法。

A、走廊

B、玄关

C、餐厅

D、较大顶梁空间

E、卫生间

答案：A B C D

114.【多选题】下列选项中属于木门窗制作质量标准要素的有（A B D E）。

A、选用木材的材质等级、规格等

B、防火、防腐等设计要求

C、门窗框的宽度大于 50MM 的可用单榫连接

D、木门窗表面洁净、不得有印痕、锤印

E、木门窗上的槽孔边缘应整齐且无毛刺

答案：A B D E

115.【多选题】建立机组事故档案，无论大小事故均应建立档案，包括事故（A B D E）。

A、名称

B、地点

C、性质

D、原因

E、防范措施

答案：A B D E

116.【多选题】现场施工用电中、下班时应（B C），以防他人误开机关，造成不必要的伤亡。

A、收好架空线

B、总闸断开

C、锁好闸箱

D、检查用电闸刀

E、保护闸箱

答案：B C

117.【多选题】（A B）集体主义原则是社会主义职业道德的基本原则。

A、为人民服务原则

B、主人翁原则

C、社会公平的原则

D、办好事的原则

E、为企业多收入的原则

答案：A B

118.【多选题】方木原木结构可采用下列结构类型（A B C E）。

A、穿斗式木结构

B、抬梁式木结构

C、井干式木结构

D、钢筋混凝土结构

E、梁柱式木结构

答案：A B C E

119.【多选题】流水施工的特点（A B C E）。

A、施工工期较短，可以尽早发挥投资效益

B、实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率

C、连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率

D、降低工程质量，可以增加建设工程的使用寿命和节约使用过程中的维修费用

E、降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益

答案：A B C E

120.【多选题】关于勇于担当，以下说法正确的是（A B C）。

A、担当是立身之本，尽责是成事之道

B、是否具有担当精神，是检验个人先进性的重要标准

C、勇于担当，就要事不避难、砥砺前行

D、勇于担当就是不管不顾向前冲

E、勇于担当就是无理由承担错误责任

答案：A B C

三、判断题（80题）

1.【判断题】承重结构中的受弯构件，可以使用部分有木节的木材。

答案：对

2.【判断题】有部分木节的木材作受弯构件时，应把木节部分安置在受压区域。

答案：对

3.【判断题】温度越高，干燥的速度越快，木材的干燥质量越好。

答案：错

4.【判断题】木材在室内长期置于时干时湿环境中的木构件要进行防腐处理。

答案：对

5.【判断题】横截木材时，锯条与木料锯割面约成 60° 角。

答案：错

6.【判断题】纵截木料推拉时，锯条与木料锯割面约成 80° 角。

答案：对

7.【判断题】顺着木纹方向的纵向刨削方法最为普遍。

答案：对

8.【判断题】刨削 U 字形线条时，要根据木材的宽度来选用内圆刨。

答案：对

9.【判断题】内圆刨的刨底半径应该大于加工圆线的半径。

答案：错

10.【判断题】木门窗扇的裁口深度一般为 10～12mm，宽度应比门扇厚度大 2～3mm。

答案：对

11.【判断题】用刨子修整木材表面时，推刨的力度越大，木材表面越光滑。

答案：错

12.【判断题】活动圆规锯适用于在较小的构件上开内小孔。

答案：错

13.【判断题】安装刨刀时，要使刨刃刃口露出 1～2mm。

答案：错

14.【判断题】轴刨适用于刨削各种大木料的弯曲部分。

答案：错

15.【判断题】磨刨刃时，后拉时不要用力，否则容易磨坏刨刃。

答案：对

16.【判断题】电圆锯的碳刷磨损到 3～4mm 以下时，应及时更换。

答案：错

17.【判断题】为了不影响门扇的强度，锁应装在门梃与中冒头的交结处。

答案：错

18.【判断题】手枪式电钻的最大钻孔直径是 13mm。

答案：对

19.【判断题】手提式电钻的最大钻孔直径是 22mm。

答案：对

20.【判断题】一般冲击钻在砖墙中的最大钻孔直径为 24mm。

答案：对

21.【判断题】普通木门窗的框与扇、扇与扇接缝处高低差的允许偏差为 2mm。

答案：对

22.【判断题】高级木门窗的框与扇的上缝宽度允许偏差为 1～1.5mm。

答案：对

23.【判断题】轻钢龙骨的三个类别 C50、C70、C100，其构造方式相同，仅断面的宽度不同，以适应于建造不同高度的隔墙需要。

答案：对

24.【判断题】为了较好地固定木踢脚板，应分别用钉子与墙中木砖钉牢。

答案：错

25.【判断题】之所以在木踢脚板上穿小孔，是为了便于潮气能流出，防止踢脚板受潮腐朽。

答案：对

26.【判断题】之所以在木踢脚板背面开槽，是为了减少木材受潮变形的程度，以防止上口脱开墙面形成裂口。

答案：错

27.【判断题】门窗贴脸主要为了加大门的立面尺寸，起到较好的装饰效果。

答案：错

28.【判断题】装钉筒子板时，一般先装竖向，后钉横向，筒子板交角可做成直角交割。

答案：错

29.【判断题】明步木楼梯的踏步和踢脚板分别嵌在斜梁的凹槽内。

答案：错

30.【判断题】木弯头与扶手连接处设在第一踏步的上半部或下半部处。

答案：对

31.【判断题】制成品如门窗框，门窗扇要堆放在成品库，分层垫木上堆，垫木要上下错开。

答案：错

32.【判断题】安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应留有余量缝隙，以防止结构变形，拉坏玻璃。

答案：对

33.【判断题】安装磨砂玻璃和花玻璃时，磨砂玻璃的磨砂面应向室外，压花玻璃的花纹应向室内。

答案：错

34.【判断题】木门制作容易出现的缺陷是刨痕、毛刺、缺棱、掉角等。

答案：对

35.【判断题】制作胶合板门和纤维板门，其骨架料的含水率必须控制在 18% 以下，以防止脱胶。

答案：错

36.【判断题】木门扇框制作完成后，应及时涂刷干性底油，并涂刷均匀。

答案：对

37.【判断题】木墙裙的高度如无设计要求时，一般为 900、1500、1200、1800mm。

答案：对

38.【判断题】木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。

答案：对

39.【判断题】窗帘盒的长度除通常窗帘盒外，一般窗帘盒长度比窗洞口垂直边大 200mm 以上。

答案：对

40.【判断题】木楼梯每块三角木至少要用两根钉子固定，钉子钉入斜梁深度不小于 60mm。

答案：对

41.【判断题】木材的含水率为 30%～100%，新鲜木材的含水率约为 40%。

答案：错

42.【判断题】若木材中含有水分，其强度会显著降低。含水率每变化 1%，所对应的抗压强度、抗弯强度会变化 6%。

答案：错

43.【判断题】油溶性防腐剂溶于水，药效持久，不影响油漆。

答案：错

44.【判断题】住宅装饰装修工程施工规范（国标）规定：轻钢龙骨的安装，龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于 1.2m。

答案：错

45.【判断题】砂带磨光机适用于木制品表面的修整抛光、砂光、擦扫等。

答案：错

46.【判断题】木工修边机拆卸刀口时，应与安装步骤相反顺序进行。

答案：对

47.【判断题】图纸上的尺寸，由尺寸界限、尺寸线、尺寸起止线和尺寸数字组。

答案：对

48.【判断题】刨花板的厚度小于 16mm 时，平压板砂光的允许偏差为 ±0.8mm。

答案：对

49.【判断题】厚薄木的厚度一般大于 0.7mm，多为 0.9～1mm。

答案：错

50.【判断题】微薄木的厚度一般大于 0.7mm，多为 0.5～0.7mm。

答案：错

51.【判断题】石膏板具有良好的吸声性能以及良好的防火性能。

答案：对

52.【判断题】矿棉装饰吸声板适用于宾馆、会议大厅、写字楼等公共建筑吊顶装。

答案：对

53.【判断题】轻钢龙骨的吊顶的面层，可以做三夹板、纸面石膏板等材料。

答案：对

54.【判断题】铝合金吊顶标高的引测，可以直接从楼地面量得。

答案：错

55.【判断题】欧松板是大芯板的替代产品，其甲醛释放量远低于大芯板。

答案：对

56.【判断题】木龙骨吊顶的大龙骨规格一般为 50mm×70mm。

答案：对

57.【判断题】木龙骨吊顶的小龙骨规格一般为 50mm×50mm。

答案：对

58.【判断题】木龙骨吊顶，直接接触结构的木龙骨应预先刷防火剂。

答案：对

59.【判断题】顶棚内水电管线施工时，较轻的工具可以放在顶棚龙骨上。

答案：错

60.【判断题】顶棚吊杆与水电等管线的吊杆位置在一处时，可以公用一个吊杆。

答案：错

61.【判断题】轻钢龙骨隔墙安装时，顶龙骨与地龙骨可以用射钉固定于主体上，其射钉间距为 800mm。

答案：错

62.【判断题】轻钢龙骨隔墙的罩面板安装时，一般从墙的中间开始向两边安装。

答案：错

63.【判断题】楼梯栏杆垂直的允许偏差为 3mm。

答案：错

64.【判断题】在木工榫接结构中，榫头的宽度应略大于榫眼的宽度（如大0.1～0.2mm），以确保连接牢固。

答案：错

65.【判断题】护墙板、筒子板与贴面板安装后应刷一道底漆，以防干裂或污染。

答案：对

66.【判断题】门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行，是因为门窗框在门窗扇安装前需要固定时间。

答案：错

67.【判断题】门窗开关不灵、自行开关的主要原因是门扇安装的两个合页轴不在一条直线上，选用五金不合适，螺钉安装不平直。

答案：对

68.【判断题】木门窗制作时木材的含水率不应大于 20%。

答案：错

69.【判断题】砂轮切割机使用时，人员应站在切割机前面进行操作。

答案：错

70.【判断题】楼梯扶手的安装一般从上向下安装。

答案：错

71.【判断题】装钉筒子板墙面，一般要粘贴一层防水卷材，做防潮层处理。

答案：错

72.【判断题】中国古建筑中，木构件中相邻两檩条中心垂直距离除以对应梁距长度所得的系数，称为举梁。

答案：对

73.【判断题】清代建筑中，木构件中相邻两檩条中心距离称为 “步架”。

答案：对

74.【判断题】瓜柱实际上是一种矮柱，它下部位于梁上。

答案：对

75.【判断题】针对一个建筑物的施工组织设计叫作单位工程施工组织设计。

答案：对

76.【判断题】曲线锯割时，双手握持锯把，使锯条与木料约成 90° 角。

答案：错

77.【判断题】相对标高分为建筑标高和结构标高，定在建筑骨架表面的标高称为建筑标高。

答案：错

78.【判断题】木材防腐处理的方法有涂刷法、常温浸渍、热冷槽浸渍和加压浸渍。

答案：对

79.【判断题】经过防腐处理的木材其使用年限可以增加 3~10 年。

答案：对

80.【判断题】双刃斧比单刃斧在砍料时更容易砍直。

答案：错